Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Образец»

Протокол № 9 от 20.04.12

**Требования**

**к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,** **которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).**

2012

Оглавление

[1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 14](#_Toc297731782)

[2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 14](#_Toc297731783)

[3. ПРОФИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 15](#_Toc297731784)

[4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 22](#_Toc297731785)

[5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 24](#_Toc297731786)

[6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 28](#_Toc297731787)

[6.1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ» 28](#_Toc297731788)

[Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства\*» 28](#_Toc297731789)

[Вид работ № 1.2. «Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений\*» 28](#_Toc297731790)

[6.2. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 29](#_Toc297731791)

[Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей\*» 29](#_Toc297731792)

[Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений\*» 29](#_Toc297731793)

[Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов» 30](#_Toc297731794)

[Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов\*» 31](#_Toc297731795)

[6.3. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» 31](#_Toc297731796)

[Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта\*» 31](#_Toc297731797)

[Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве» 32](#_Toc297731798)

[Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации» 33](#_Toc297731799)

[Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов» 34](#_Toc297731800)

[Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками \*» 35](#_Toc297731801)

[Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов» 35](#_Toc297731802)

[Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода» 36](#_Toc297731803)

[6.4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин» 37](#_Toc297731804)

[Вид работ № 4.1. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин» 37](#_Toc297731805)

[Вид работ № 4.2. «Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)» 37](#_Toc297731806)

[Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин» 38](#_Toc297731807)

[Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы» 39](#_Toc297731808)

[Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев» 40](#_Toc297731809)

[6.5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов» 41](#_Toc297731810)

[Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях» 41](#_Toc297731811)

[Вид работ № 5.2. «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах» 41](#_Toc297731812)

[Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков» 42](#_Toc297731813)

[Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай» 43](#_Toc297731814)

[Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов» 44](#_Toc297731815)

[Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов» 44](#_Toc297731816)

[Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов» 45](#_Toc297731817)

[Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»» 46](#_Toc297731818)

[Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай» 47](#_Toc297731819)

[6.6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций» 47](#_Toc297731820)

[Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы» 47](#_Toc297731821)

[Вид работ № 6.2. «Арматурные работы» 48](#_Toc297731822)

[Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций» 49](#_Toc297731823)

[6.7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций» 50](#_Toc297731824)

[Вид работ № 7.1. «Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений» 50](#_Toc297731825)

[Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок» 51](#_Toc297731826)

[Вид работ № 7.3. «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин» 51](#_Toc297731827)

[6.8. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве» 52](#_Toc297731828)

[6.9. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций» 53](#_Toc297731829)

[Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой\*» 53](#_Toc297731830)

[Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой\*» 54](#_Toc297731831)

[Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов\*» 54](#_Toc297731832)

[6.10. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций» 55](#_Toc297731833)

[Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений» 55](#_Toc297731834)

[Вид работ № 10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей» 55](#_Toc297731835)

[Вид работ № 10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций» 56](#_Toc297731836)

[Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб» 57](#_Toc297731837)

[Вид работ № 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций» 58](#_Toc297731838)

[Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)» 59](#_Toc297731839)

[6.11. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций» 60](#_Toc297731840)

[Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций\*» 60](#_Toc297731841)

[Вид работ № 11.2. «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки\*» 60](#_Toc297731842)

[6.12. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)» 61](#_Toc297731843)

[Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы» 61](#_Toc297731844)

[Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий» 62](#_Toc297731845)

[Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами\*» 63](#_Toc297731846)

[Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)» 63](#_Toc297731847)

[Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции» 64](#_Toc297731848)

[Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий» 65](#_Toc297731849)

[Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами» 66](#_Toc297731850)

[Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций» 67](#_Toc297731851)

[Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций» 68](#_Toc297731852)

[Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования» 68](#_Toc297731853)

[Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов\*» 69](#_Toc297731854)

[Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования» 70](#_Toc297731855)

[6.13. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13 «Устройство кровель» 71](#_Toc297731856)

[Вид работ № 13.1. «Устройство кровель из штучных и листовых материалов\*» 71](#_Toc297731857)

[Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов\*» 71](#_Toc297731858)

[Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель\*» 72](#_Toc297731859)

[6.14. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14 «Фасадные работы» 72](#_Toc297731860)

[Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями\*» 73](#_Toc297731861)

[Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов\*» 73](#_Toc297731862)

[6.15. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15 «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений» 74](#_Toc297731863)

[Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\*» 74](#_Toc297731864)

[Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления\*» 74](#_Toc297731865)

[Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения» 75](#_Toc297731866)

[Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха\*» 76](#_Toc297731867)

[Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения\*» 76](#_Toc297731868)

[Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений\*» 77](#_Toc297731869)

[6.16. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16 «Устройство наружных сетей водопровода» 77](#_Toc297731870)

[Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных» 77](#_Toc297731871)

[Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей» 78](#_Toc297731872)

[Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов» 79](#_Toc297731873)

[Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода» 80](#_Toc297731874)

[6.17. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации» 81](#_Toc297731875)

[Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных» 81](#_Toc297731876)

[Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных» 82](#_Toc297731877)

[Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей» 83](#_Toc297731878)

[Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев» 84](#_Toc297731879)

[Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации» 85](#_Toc297731880)

[Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках» 86](#_Toc297731881)

[Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации» 87](#_Toc297731882)

[6.18. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения» 88](#_Toc297731883)

[Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия» 88](#_Toc297731884)

[Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше» 89](#_Toc297731885)

[Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения» 90](#_Toc297731886)

[Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения» 90](#_Toc297731887)

[Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения» 91](#_Toc297731888)

[6.19. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных» 92](#_Toc297731889)

[Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно» 92](#_Toc297731890)

[Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно» 93](#_Toc297731891)

[Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)» 95](#_Toc297731892)

[Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах» 96](#_Toc297731893)

[Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок» 97](#_Toc297731894)

[Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа» 98](#_Toc297731895)

[Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения» 99](#_Toc297731896)

[Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ» 100](#_Toc297731897)

[Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов» 101](#_Toc297731898)

[Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов » 102](#_Toc297731899)

[6.20. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей» 103](#_Toc297731900)

[Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно\*» 103](#_Toc297731901)

[Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно» 103](#_Toc297731902)

[Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно» 105](#_Toc297731903)

[Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ» 106](#_Toc297731904)

[Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ» 106](#_Toc297731905)

[Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ» 107](#_Toc297731906)

[Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ» 108](#_Toc297731907)

[Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно» 109](#_Toc297731908)

[Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ» 110](#_Toc297731909)

[Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно» 111](#_Toc297731910)

[Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ» 112](#_Toc297731911)

[Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты» 113](#_Toc297731912)

[Вид работ № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения\*» 114](#_Toc297731913)

[6.22. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»» 114](#_Toc297731914)

[Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов» 114](#_Toc297731915)

[Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту» 115](#_Toc297731916)

[Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ» 117](#_Toc297731917)

[Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения» 118](#_Toc297731918)

[Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения» 119](#_Toc297731919)

[Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов» 120](#_Toc297731920)

[Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов» 121](#_Toc297731921)

[Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов» 123](#_Toc297731922)

[Вид работ № 22.9. «Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа» 123](#_Toc297731923)

[Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций» 124](#_Toc297731924)

[Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция» 125](#_Toc297731925)

[Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов» 125](#_Toc297731926)

[6.23. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы» 126](#_Toc297731927)

[Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования» 126](#_Toc297731928)

[Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов» 127](#_Toc297731929)

[Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций» 128](#_Toc297731930)

[Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных» 129](#_Toc297731931)

[Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов\*» 130](#_Toc297731932)

[Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации\*» 130](#_Toc297731933)

[Вид работ № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти» 131](#_Toc297731934)

[Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов» 132](#_Toc297731935)

[Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа» 133](#_Toc297731936)

[Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций» 134](#_Toc297731937)

[Вид работ № 23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии» 134](#_Toc297731938)

[Вид работ № 23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии» 135](#_Toc297731939)

[Вид работ № 23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности» 135](#_Toc297731940)

[Вид работ № 23.15. «Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования» 136](#_Toc297731941)

[Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта» 136](#_Toc297731942)

[Вид работ № 23.17. «Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей» 137](#_Toc297731943)

[Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений» 137](#_Toc297731944)

[Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности» 138](#_Toc297731945)

[Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов» 139](#_Toc297731946)

[Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности» 140](#_Toc297731947)

[Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности» 141](#_Toc297731948)

[Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности» 142](#_Toc297731949)

[Вид работ № 23.24. «Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности\*» 143](#_Toc297731950)

[Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий» 144](#_Toc297731951)

[Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна» 144](#_Toc297731952)

[Вид работ № 23.27. «Монтаж оборудования предприятий кинематографии\*» 145](#_Toc297731953)

[Вид работ № 23.28. «Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи\*» 146](#_Toc297731954)

[Вид работ № 23.29. «Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности\*» 146](#_Toc297731955)

[Вид работ № 23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы\*» 147](#_Toc297731956)

[Вид работ № 23.31. «Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства\*» 147](#_Toc297731957)

[Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений» 148](#_Toc297731958)

[Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи\*» 149](#_Toc297731959)

[Вид работ № 23.34. «Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры» 149](#_Toc297731960)

[Вид работ № 23.35. «Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры» 150](#_Toc297731961)

[Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов» 150](#_Toc297731962)

[6.24. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы» 151](#_Toc297731963)

[Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования» 151](#_Toc297731964)

[Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов» 152](#_Toc297731965)

[Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения» 153](#_Toc297731966)

[Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов» 154](#_Toc297731967)

[Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов» 155](#_Toc297731968)

[Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты» 156](#_Toc297731969)

[Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении\*» 157](#_Toc297731970)

[Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока» 158](#_Toc297731971)

[Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов» 159](#_Toc297731972)

[Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств\*» 160](#_Toc297731973)

[Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем\*» 160](#_Toc297731974)

[Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем\*» 161](#_Toc297731975)

[Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики\*» 161](#_Toc297731976)

[Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха \*» 161](#_Toc297731977)

[Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий» 162](#_Toc297731978)

[Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ» 163](#_Toc297731979)

[Вид работ № 24.17. «Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т» 164](#_Toc297731980)

[Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок\*» 165](#_Toc297731981)

[Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок» 165](#_Toc297731982)

[Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов» 166](#_Toc297731983)

[Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов\*» 167](#_Toc297731984)

[Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования\*» 168](#_Toc297731985)

[Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки» 168](#_Toc297731986)

[Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства» 169](#_Toc297731987)

[Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта» 170](#_Toc297731988)

[Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций» 171](#_Toc297731989)

[Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины» 172](#_Toc297731990)

[Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок» 173](#_Toc297731991)

[Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения» 174](#_Toc297731992)

[Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации» 175](#_Toc297731993)

[Вид работ № 24.31. «Пусконаладочные работы сооружений нефтегазового комплекса» 176](#_Toc297731994)

[6.25. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромодов» 176](#_Toc297731995)

[Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек» 176](#_Toc297731996)

[Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог» 177](#_Toc297731997)

[Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек» 178](#_Toc297731998)

[Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами» 179](#_Toc297731999)

[Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек» 180](#_Toc297732000)

[Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств» 180](#_Toc297732001)

[Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог» 181](#_Toc297732002)

[Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог» 182](#_Toc297732003)

[6.26. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей» 182](#_Toc297732004)

[Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей» 182](#_Toc297732005)

[Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей» 183](#_Toc297732006)

[Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути» 184](#_Toc297732007)

[Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути» 185](#_Toc297732008)

[Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог» 186](#_Toc297732009)

[Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог» 187](#_Toc297732010)

[Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги» 188](#_Toc297732011)

[Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов» 189](#_Toc297732012)

[6.27. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ» 190](#_Toc297732013)

[Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки» 190](#_Toc297732014)

[Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания» 190](#_Toc297732015)

[Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа» 191](#_Toc297732016)

[Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления» 191](#_Toc297732017)

[Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи» 192](#_Toc297732018)

[Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов» 192](#_Toc297732019)

[Вид работ № 27.7. «Устройство пути метрополитена» 193](#_Toc297732020)

[6.28. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 194](#_Toc297732021)

[Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки» 194](#_Toc297732022)

[Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания» 194](#_Toc297732023)

[Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа» 195](#_Toc297732024)

[Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления» 195](#_Toc297732025)

[Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи» 196](#_Toc297732026)

[6.29. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ» 196](#_Toc297732027)

[Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов» 196](#_Toc297732028)

[Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов» 197](#_Toc297732029)

[Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов» 198](#_Toc297732030)

[Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов» 199](#_Toc297732031)

[Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов» 200](#_Toc297732032)

[Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов» 201](#_Toc297732033)

[Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных» 202](#_Toc297732034)

[6.30. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ» 203](#_Toc297732035)

[Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами» 203](#_Toc297732036)

[Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства» 204](#_Toc297732037)

[Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой» 205](#_Toc297732038)

[Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек» 206](#_Toc297732039)

[Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек» 206](#_Toc297732040)

[Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов» 207](#_Toc297732041)

[Вид работ № 30.7. «Возведение дамб» 208](#_Toc297732042)

[Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях» 209](#_Toc297732043)

[Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях» 210](#_Toc297732044)

[Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи» 211](#_Toc297732045)

[Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой» 212](#_Toc297732046)

[6.31. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ» 213](#_Toc297732047)

[Вид работ № 31.1. «Кладка доменных печей» 213](#_Toc297732048)

[Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей» 213](#_Toc297732049)

[Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности» 214](#_Toc297732050)

[Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности» 215](#_Toc297732051)

[Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб» 216](#_Toc297732052)

[6.32. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» 216](#_Toc297732053)

[Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» 216](#_Toc297732054)

[Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4)» 217](#_Toc297732055)

[Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)» 218](#_Toc297732056)

[Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)» 219](#_Toc297732057)

[Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)» 220](#_Toc297732058)

[Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)» 221](#_Toc297732059)

[Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)» 222](#_Toc297732060)

[Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)» 223](#_Toc297732061)

[Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)» 224](#_Toc297732062)

[Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)» 225](#_Toc297732063)

[Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)» 226](#_Toc297732064)

[Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28)» 227](#_Toc297732065)

[Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)» 228](#_Toc297732066)

[Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)» 229](#_Toc297732067)

[6.33. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» 230](#_Toc297732068)

[Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство» 230](#_Toc297732069)

[Вид работ № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности» 230](#_Toc297732070)

[Вид работ № 33.1.2. «Предприятия и объекты угольной промышленности» 232](#_Toc297732071)

[Вид работ № 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии» 233](#_Toc297732072)

[Вид работ № 33.1.4. «Предприятия и объекты цветной металлургии» 234](#_Toc297732073)

[Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности» 235](#_Toc297732074)

[Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки» 237](#_Toc297732075)

[Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности» 239](#_Toc297732076)

[Вид работ № 33.1.8. «Предприятия и объекты легкой промышленности\*» 240](#_Toc297732077)

[Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности\*» 242](#_Toc297732078)

[Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства\*» 243](#_Toc297732079)

[Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции» 244](#_Toc297732080)

[Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ» 246](#_Toc297732081)

[Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса» 248](#_Toc297732082)

[Подгруппа видов работ № 33.2. «Транспортное строительство» 249](#_Toc297732083)

[Вид работ № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта» 249](#_Toc297732084)

[Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта» 251](#_Toc297732085)

[Вид работ № 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры» 253](#_Toc297732086)

[Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные» 254](#_Toc297732087)

[Вид работ № 33.2.5 «Метрополитены» 256](#_Toc297732088)

[Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)» 257](#_Toc297732089)

[Вид работ № 33.2.7. «Предприятия и объекты общественного транспорта\*» 259](#_Toc297732090)

[Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство» 260](#_Toc297732091)

[Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно» 262](#_Toc297732092)

[Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения» 264](#_Toc297732093)

[Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения» 266](#_Toc297732094)

[Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации» 268](#_Toc297732095)

[Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи» 270](#_Toc297732096)

[Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта» 271](#_Toc297732097)

[Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта» 273](#_Toc297732098)

[Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики» 275](#_Toc297732099)

[Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)» 277](#_Toc297732100)

[Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты» 279](#_Toc297732101)

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие требования разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г.   
№ 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», нормами Градостроительного кодекса, в том числе частями 5 и 9 статьи 55.5 и перечнем видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (далее – Приказ)[[1]](#footnote-1).

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем документе используются следующие понятия:

1. **объект капитального строительства** - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
2. **безопасное выполнение строительной работы –** выполнение строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения;
3. **заявитель –** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (член саморегулируемой организации, или кандидат в члены саморегулируемой организации);
4. **руководители –** индивидуальный предприниматель, работники индивидуального предпринимателя и юридического лица, занимающие должности генерального директора, директора, технического директора, главного инженера, их заместители;
5. **специалисты** - работники технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и подразделений;
6. **руководители подразделений** - работники, занимающие должности начальников участков, прорабов, мастеров и приравненных к ним специалистов;
7. **работники** - руководители, специалисты, работники структурных подразделений;
8. **лицо, осуществляющее строительство –** застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, перечисленным выше, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц;
9. **профиль образования –** набор специальностей высшего и среднего профессионального образования, установленный настоящими Унифицированными требованиями;
10. **заявленный вид работ** – вид работ из Приказа, указанный в заявлении индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на получение свидетельства о допуске (внесение изменений в свидетельство о допуске);
11. **система контроля качества –** совокупность внутренней документации, регулирующей организацию и проведение уполномоченным структурным подразделением (уполномоченным лицом) члена саморегулируемой организации мероприятий по контролю за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.

## ПРОФИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящей части указаны профили высшего и среднего профессионального образования, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора специальностей по образованию (далее – ОКСО)[[2]](#footnote-2), сгруппированные в интересах выполнения строительных работ. В документе используются следующие понятия:

1. **образование строительного профиля** – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Строительство | 270100 | высшее |
|  | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций | 270101 | высшее |
|  | Промышленное и гражданское строительство | 270102 | высшее |
|  | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270103 | среднее |
|  | Гидротехническое строительство | 270104 | высшее и среднее |
|  | Городское строительство и хозяйство | 270105 | высшее |
|  | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106 | высшее |
|  | Производство неметаллических строительных изделий  и конструкций | 270107 | среднее |
|  | Изготовление металлических конструкций | 270108 | среднее |
|  | Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109 | высшее |
|  | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 270110 | среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 270111 | среднее |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 270112 | высшее и среднее |
|  | Механизация и автоматизация строительства | 270113 | высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | среднее |
|  | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | высшее |
|  | Строительство мостов | 270202 | среднее |
|  | Строительство тоннелей и метрополитенов | 270203 | среднее |
|  | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | высшее и среднее |
|  | Автомобильные дороги и аэродромы | 270205 | высшее |
|  | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  и аэропортов | 270206 | среднее |
|  | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 270207 | среднее |
|  | Шахтное и подземное строительство | 130406 | высшее |
|  | Шахтное строительство | 130407 | среднее |
|  | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130501 | высшее |
|  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130502 | среднее |

1. **образование электротехнического профиля** - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 110302 | высшее и среднее |
|  | Энергообеспечение предприятий | 140106 | высшее |
|  | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | 140201 | высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | высшее  среднее |
|  | Электрические станции | 140204 | высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | высшее  среднее |
|  | Электроэнергетические системы и сети | 140205 | высшее |
|  | Электрические станции, сети и системы | 140206 | среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 140208 | среднее |
|  | Гидроэлектростанции | 140209 | высшее |
|  | Гидроэлектроэнергетические установки | 140210 | среднее |
|  | Электроснабжение | 140211 | высшее |
|  | Электроснабжение по отраслям | 140212 | среднее |
|  | Электромеханика | 140601 | высшее |
|  | Электрические и электронные аппараты | 140602 | высшее |
|  | Электрические машины и аппараты | 140603 | среднее |
|  | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 140604 | высшее |
|  | Электротехнологические установки и системы | 140605 | высшее |
|  | Электрический транспорт | 140606 | высшее |
|  | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 140610 | высшее |
|  | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 140611 | высшее и среднее |
|  | Электротехнические устройства | 140612 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140613 | среднее |
|  | Электроснабжение железных дорог | 190401 | высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | среднее |

1. **образование технологического профиля -** высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Технологические машины и оборудование | 150400 | высшее |
|  | Проектирование технических и технологических комплексов | 150401 | высшее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 150403 | высшее |
|  | Металлургические машины и оборудование | 150404 | высшее |
|  | Машины и оборудование лесного комплекса | 150405 | высшее |
|  | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 150406 | высшее |
|  | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 150407 | высшее |
|  | Специальные машины и устройства | 150409 | среднее |
|  | Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях | 150410 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 150411 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 150412 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 150413 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 150414 | среднее |
|  | Машины и технологии обработки металлов давлением | 150201 | высшее |
|  | Оборудование и технология сварочного производства | 150202 | высшее |
|  | Сварочное производство | 150203 | среднее |
|  | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 150206 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |
|  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190605 | среднее |

1. **образование профиля механизации строительства** - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Механизация и автоматизация строительства | 270113 | высшее |
|  | Автомобиле- и тракторостроение | 190201 | высшее и среднее |
|  | Многоцелевые гусеничные и колесные машины | 190202 | высшее |
|  | Транспортные комплексы ракетной техники | 190203 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |
|  | Сельскохозяйственные машины и оборудование | 190206 | высшее |
|  | Автомобили и автомобильное хозяйство | 190601 | высшее |
|  | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | 190602 | высшее |
|  | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 190603 | высшее |
|  | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190604 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190605 | среднее |
|  | Агроинженерия | 110300 | высшее |
|  | Механизация сельского хозяйства | 110301 | высшее и среднее |
|  | Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 110304 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование | 150400 | высшее |
|  | Проектирование технических и технологических комплексов | 150401 | высшее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 150403 | высшее |
|  | Металлургические машины и оборудование | 150404 | высшее |
|  | Машины и оборудование лесного комплекса | 150405 | высшее |
|  | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 150406 | высшее |
|  | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 150407 | высшее |
|  | Бытовые машины и приборы | 150408 | высшее |
|  | Специальные машины и устройства | 150409 | среднее |
|  | Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях | 150410 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 150411 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 150412 | среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 150413 | среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 150414 | среднее |
|  | Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника | 150800 | высшее |
|  | Вакуумная и компрессорная техника физических установок | 150801 | высшее |
|  | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 150802 | высшее |
|  | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 150803 | среднее |

1. **образование инженерно-коммуникационного профиля -** высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130501 | высшее |
|  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130502 | среднее |
|  | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 130503 | высшее и среднее |
|  | Бурение нефтяных и газовых скважин | 130504 | высшее и среднее |
|  | Теплоэнергетика | 140100 | высшее |
|  | Тепловые электрические станции | 140101 | высшее и среднее |
|  | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 140102 | среднее |
|  | Промышленная теплоэнергетика | 140104 | высшее |
|  | Энергетика теплотехнологий | 140105 | высшее |
|  | Энергообеспечение предприятий | 140106 | высшее |
|  | Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109 | высшее |
|  | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 270111 | среднее |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 270112 | высшее и среднее |

1. **образование телекоммуникационного профиля -** высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Телекоммуникации | 210400 | высшее |
|  | Физика и техника оптической связи | 210401 | высшее |
|  | Средства связи с подвижными объектами | 210402 | высшее |
|  | Защищенные системы связи | 210403 | высшее |
|  | Многоканальные телекоммуникационные системы | 210404 | высшее и среднее |
|  | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 210405 | высшее и среднее |
|  | Сети связи и системы коммутации | 210406 | высшее и среднее |
|  | Эксплуатация средств связи | 210407 | среднее |
|  | Информационные технологии | 010400 | высшее |
|  | Радиофизика | 010800 | высшее |
|  | Радиофизика и электроника | 010801 | высшее |
|  | Фундаментальная радиофизика и физическая электроника | 010802 | высшее |
|  | Комплексная защита объектов информатизации | 090104 | высшее |
|  | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 090105 | высшее |
|  | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 090106 | высшее |
|  | Противодействие техническим разведкам | 090107 | высшее |
|  | Информационная безопасность | 090000, 090100 | высшее и среднее |
|  | Информационная безопасность | 090108 | Только среднее |
|  | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 200102 | высшее |
|  | Информационно-измерительная техника и технологии | 200106 | высшее |
|  | Радиоэлектронные приборные устройства | 200108 | высшее |
|  | Оптотехника | 200200 | высшее |
|  | Оптико-электронные приборы и системы | 200203 | среднее |
|  | Оптические и оптико-электронные приборы и системы | 200205 | среднее |
|  | Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | высшее и среднее |
|  | Электронные приборы и устройства | 210105 | высшее и среднее |
|  | Промышленная электроника | 210106 | высшее |
|  | Проектирование и технология электронных средств | 210200 | высшее |
|  | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 210201 | высшее |
|  | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 210202 | высшее |
|  | Радиотехника | 210300 | высшее и среднее |
|  | Радиотехника | 210302 | высшее и среднее |
|  | Радиофизика и электроника | 210301 | высшее |
|  | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 210303 | высшее |
|  | Радиоэлектронные системы | 210304 | высшее |
|  | Средства радиоэлектронной борьбы | 210305 | высшее |
|  | Радиоаппаратостроение | 210306 | среднее |
|  | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 210308 | среднее |
|  | Аудиовизуальная техника | 210312 | высшее и среднее |
|  | Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ | 210313 | высшее и среднее |
|  | Автоматизация и управление | 220200 | высшее |
|  | Автоматические системы управления | 220205 | среднее |
|  | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220301 | высшее и среднее |
|  | Информатика и вычислительная техника | 230 100 | высшее |
|  | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 230101 | высшее и среднее |

1. **образование горнопроходческого профиля** – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
|  | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 130401 | инженер |
|  | Маркшейдерское дело | 130402 | высшее  среднее |
|  | Открытые горные работы | 130403 | высшее  среднее |
|  | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 130404 | высшее  среднее |
|  | Шахтное и подземное строительство | 130406 | высшее |
|  | Шахтное строительство | 130407 | высшее  среднее |
|  | Взрывное дело | 130408 | высшее |
|  | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | высшее |
|  | Строительство тоннелей и мостов | 270203 | среднее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | высшее |

1. **образование транспортного профиля -** высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
| 1. | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | среднее |
| 2. | Строительство мостов | 270202 | среднее |
| 3. | Строительство тоннелей и метрополитенов | 270203 | высшее и среднее |
| 4. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 270204 | высшее |
| 5. | Автомобильные дороги и аэродромы | 270205 | высшее |
| 6. | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  и аэропортов | 270206 | среднее |
| 7. | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 270207 | среднее |

1. **образование энергетического профиля -** высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование специальности** | **Код по ОКСО** | **Уровень профессио-нального образования** |
| 1. | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | 140304 | высшее |
| 2. | Ядерные реакторы и энергетические установки | 140305 | высшее |
| 3. | Электроника и автоматика физических установок | 140306 | высшее |
| 4. | Теплофизика | 140402 | высшее |
| 5. | Техническая физика термо ядерных реакторов и  плазменных установок | 140403 | высшее |
| 6. | Атомные электрические станции и установки | 140404 | Высшее  среднее |
| 7. | Котло- и реакторостроение | 140502 | высшее |
| 8. | Безопасность и нераспространение ядерных материалов | 140309 | высшее |

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске), необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельств о допуске указанные в настоящем разделе и раздела 6 настоящих требований к конкретным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

4.2. Требования к кадровому составу заявителя, в случае обращения с заявлением о получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) в отношении одного вида работы:

4.2.1. Требования к кадровому составу заявителя к видам работ, входящим в группы видов работ Приказа с 1 по 20 и с 22 по 31 включительно:

*4.2.1.1. Для юридического лица:*

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников, имеющих высшее образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 3 лет или не менее 5 работников имеющих среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет. Профили образования таких работников должны соответствовать профилям образования, указанным к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований;

*4.2.1.2. Для индивидуального предпринимателя:*

а) наличие высшего или среднего профессионального образования соответствующего профилю, указанному к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований и стажа работы по специальности в области строительства не менее 5 лет;

б) наличие по основному месту работы работников индивидуального предпринимателя, образование, стаж работы и совокупная численность которых, включая индивидуального предпринимателя, соответствуют требованиям установленным пунктом 4.2.1.1 для работников юридического лица.

4.2.2. Требования к кадровому составу заявителя, при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту входящих в группу видов работ №33 Приказа:

*4.2.2.1. Для юридического лица:*

а) наличие в штате руководителя юридического лица или его заместителя имеющих высшее образованиесоответствующее профилю, указанному к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) наличие в штате по основному месту работы не менее 5 работников, имеющих высшее образование соответствующее профилю заявляемого вида работ и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет;

*4.2.2.2. Для индивидуального предпринимателя:*

а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю, указанному к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

б) наличие работников, стаж работы, численность и профиль образования которых, соответствуют требованиям установленным подпунктом «б» пункта 4.2.2.1 для работников юридического лица.

4.3. Работники, заявленные членом саморегулируемой организации для получения Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны быть оформлены по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием на основании трудового договора, если иное не предусмотрено пунктом 4.4 настоящего раздела и требованиями к конкретным видам работ, содержащимся в разделе 6 настоящих требований.

4.4. Требования к повышению квалификации и аттестации:

4.4.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 – 4.2.2 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет повышения квалификации по программе, соответствующей заявленным видам работ.

4.4.2. Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 - 4.2.3 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет аттестации.

4.4.3. Наличие документа подтверждающего прохождение профессиональной подготовки работников заявителя, указанными в пунктах 4.2.1 – 4.2.2 настоящего раздела в случаях, установленным законодательством Российской Федерации.

# 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ)

5.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске), необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельств о допуске указанные в настоящем разделе и раздела 6 настоящих требований к конкретным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

5.2. Требования к кадровому составу заявителя, в случае обращения с заявлением о получении Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) в отношении одного вида работ:

5.2.1 Требования к кадровому составу заявителя к видам работ, входящим в группы видов работ Приказа с 1 по 20 и с 22 по 31включительно:

*5.2.1.1. Для юридического лица:*

а) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующее профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований, и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

б) наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 3 лет или не менее 5 специалистов, имеющих среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет. Профили образования таких специалистов должны соответствовать профилям образования, указанным к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований;

в) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 специалиста, имеющего высшее профессиональное образование. Профили образования таких руководителей подразделений, должны соответствовать профилям образования, указанным к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований

*5.2.1.2. Для индивидуального предпринимателя:*

а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 6 настоящих требований, и стажа работы по специальности в области строительства не менее 5 лет;

б) наличие работников, занимающих должности руководителей (включая индивидуального предпринимателя), специалистов, руководителей структурных подразделений образование, стаж работы и численность которых, соответствуют требованиям установленным подпунктами «а» - «в» пункта 5.2.1.1 для работников юридического лица.

5.2.2. Требования к кадровому составу заявителя, при выполнении работ по осуществлению строительного контроля, включенного в группу видов работ № 32 Приказа:

*5.2.2.1. Для юридического лица:*

а) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующее профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 6.32 настоящих требований, и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

б) наличие в штате по основному месту работы не менее 5 специалистов, имеющих высшее образование соответствующее профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 6.32 настоящих требований, и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

*5.2.2.2. Для индивидуального предпринимателя:*

а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 6.32 настоящих требований, и стажа работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) наличие руководителей и специалистов, образование, стаж работы и численность которых, соответствуют требованиям установленным подпунктами «а» и «б» пункта 5.2.2.1 для работников юридического лица. Общая численность руководителей рассчитывается с учетом индивидуального предпринимателя.

5.2.3. Требования к кадровому составу заявителя, при выполнении работ по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту входящих в группу видов работ № 33

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости одного договора при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объекта капитального строительства.

*5.2.3.1. Для юридического лица:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость работ по одному договору** | **Требования**  **к кадровому составу заявителей** |
| не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |
| 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более | 1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;  2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стаж работы по специальности не менее 5 лет. |

* + - 1. *Для индивидуального предпринимателя:*

а) наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю образования, установленному требованиями раздела 6.33 настоящих требований и стажа работы в области строительства не менее 7 лет;

б) наличие руководителей и специалистов, образование, стаж работы и численность которых, соответствуют требованиям установленным пунктом 5.2.3.1 для работников юридического лица. Общая численность руководителей рассчитывается с учетом индивидуального предпринимателя.

5.3. Требования к повышению квалификации и аттестации:

5.3.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение работниками заявителя, указанными в пунктах 5.2.1 - 5.2.3 настоящего Раздела, не реже 1 раза в 5 лет повышения квалификации по программе, соответствующей заявленным видам работ.

5.3.2 Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками заявителя, указанными в пунктах 5.2.1 - 5.2.3 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет аттестации.

5.3.3. Наличие у заявителя работников, указанных в пунктах 5.2.1 - 5.2.3 настоящего раздела, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.

5.3.4. Наличие у заявителя системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками прошедшими такую аттестацию.

5.3.5. Наличие документа подтверждающего прохождение профессиональной подготовки работников заявителя, указанными в пунктах 5.2.1 – 5.2.3 настоящего раздела в случаях, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. Требование к имуществу:

5.4.1 Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

5.5. Требование к наличию системы контроля качества:

5.5.1. Наличие у заявителя системы контроля качества, включающей в себя внутренние приказы и положения, если иное не установлено законодательством или правилами саморегулируемой организации.

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К КОНКРЕТНЫМ РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 6.1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ»

# Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
   2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

120101 («Прикладная геодезия»); 120103 («Космическая геодезия»); 120202 («Аэрофотогеодезия»); 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское дело»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 1.2. «Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5.

* 1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и 3 работников должны иметь образование строительного профиля:

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

120101 («Прикладная геодезия»); 120103 («Космическая геодезия»); 120202 («Аэрофотогеодезия»); 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское дело»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.2. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава :

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству временных дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»); 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.3. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной разработке грунта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и устройству дренажей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана земель»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и устройству дренаже на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом гидромеханизации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство», 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом гидромеханизации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному замораживанию грунтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 140504 («Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному замораживанию грунтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками \*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава :

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников горнопроходческого или транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава :

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава :

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин»

# Вид работ № 4.1. «Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 4.2. «Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 150800 («Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных колодцев, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных колодцев, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава :

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов»

# Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.2. «Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и буронабивных свай, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и буронабивных свай на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическому укреплению грунтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическому укреплению грунтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, в том числе:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикатизации и смолизации грунтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикатизации и смолизации грунтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений способом «стена в грунте», за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного или горнопроходческого профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений способом «стена в грунте» на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в разделе 4 настоящих требований
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъему стальных и шпунтованных свай на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций»

# Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 6.2. «Арматурные работы»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций»

# Вид работ № 7.1. «Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников транспортного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 7.3. «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.8. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при строительстве, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или горнопроходческого профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130408 («Взрывное дело»); 130402 («Маркшейдерское дело»); 130403 («Открытые горные работы»); 130406 («Шахтное и подземное строительство»); 130407 («Шахтное строительство»); 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при строительстве на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или горнопроходческого профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.9. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций»

# Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2 Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству отопительных печей и очагов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2.Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.10. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций»

# Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 10.2. «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 10.3. «Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
   2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 10.5. «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.11. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций»

# Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 11.2. «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.12. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)»

# Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию лакокрасочными материалами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной изоляции, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника инженерно-коммуникационного или транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной изоляции на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству металлизационных покрытий, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270108 («Изготовление металлических конструкций»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству металлизационных покрытий на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию деревянных конструкций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию деревянных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.3 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции строительных конструкций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника инженерно-коммуникационного или транспортного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции строительных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 3 работников с образованием строительного профиля на работников инженерно-коммуникационного, горнопроходческого или транспортного профилей.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава.

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных конструкций и оборудования, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 280104 («Пожарная безопасность»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных конструкций и оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.13. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13 «Устройство кровель»

# Вид работ № 13.1. «Устройство кровель из штучных и листовых материалов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из штучных и листовых материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из рулонных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных кровель на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.14. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14 «Фасадные работы»

# Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству вентилируемых фасадов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должнен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»), 270108 («Производство металлических конструкций»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.15. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15 «Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений»

# Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы водопровода и канализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2.Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция», 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 «Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы отопления на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1.Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы электроснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные и управляющие системы»), 220205 («Автоматические системы управления»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям»)»), 220302 («Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике»), 140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.16. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16 «Устройство наружных сетей водопровода»

# Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов водопроводных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов водопроводных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270201 (« Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.17. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации»

# Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных безнапорных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104

(«Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных безнапорных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных напорных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных напорных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных и водосточных колодцев, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270201 (« Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных и водосточных колодцев на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на иловых площадках, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на иловых площадках на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов канализации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов канализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.18. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения»

# Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150110 («Контроль качества металлов и сварных соединений»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150110 («Контроль качества металлов и сварных соединений»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.19. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»

# Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.3. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и сооружения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и сооружения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов »

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию газопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию газопроводов в части кадрового обеспечения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.20. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей»

# Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»).

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

40204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140605 («Электротехнологические установки и системы), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140201 («Высоковольтная электроэнергетика и электротехника»), 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование электротехнического и (или) инженерно-коммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.22. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»»

# Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству нефтебаз и газохранилищ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству нефтебаз и газохранилищ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного, транспортного, горнопроходческого или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрохимической защиты трубопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрохимической защиты трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»),

б) не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ, в том числе;

не менее чем 1 работник, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150203 («Сварочное производство»), 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»).

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.9. «Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству газонаполнительных компрессорных станций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству газонаполнительных компрессорных станций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных соединений и их изоляции, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

1.5.1. Наличие собственной или привлеченной аккредитованной в одной из зарегистрированных в надлежащем порядке систем сертификации лаборатории.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных соединений и их изоляции на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

2.5.1. Наличие собственной или привлеченной аккредитованной в одной из зарегистрированных в надлежащем порядке систем сертификации лаборатории.

# Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.23. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы»

# Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-транспортного оборудования, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-транспортного оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
   2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования тепловых электростанций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 140204 («Электрические станции»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования тепловых электростанций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования котельных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного инженерно-коммуникационного или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования котельных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного инженерно-коммуникационного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного инженерно-коммуникационного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

* 1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.
  2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и (или) инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) инженерно-коммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования по сжижению природного газа, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) инженерно-коммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования по сжижению природного газа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование и (или) инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования автозаправочных станций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного или технологического профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий черной металлургии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий цветной металлургии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.15. «Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в части кадрового обеспечения

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, электротехнического или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

190401 («Электроснабжение железных дорог»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 раздела 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, электротехнического или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.17. «Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

190401 («Электроснабжение железных дорог»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, электротехнического и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, электротехнического или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного, электротехнического и (или) технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140605 («Электротехнологические установки»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические системы и связи»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150405 («Машины и оборудование лесного комплекса»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150407 («Полиграфические машины и автоматизированные комплексы»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющего образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.24. «Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 200105 («Акустические прибору и системы»), 210102 («Светотехника и источники света»), 210105 («Электронные приборы и устройства»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работника, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или), технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

110301 («Механизация сельского хозяйства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.27. «Монтаж оборудования предприятий кинематографии\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий кинематографии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, технологического и (или) телекоммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 200105 («Акустические приборы и системы»), 210102 («Светотехника и источники света»), 210105 («Электронные приборы и устройства»), 210401 («Физика и техника оптической связи»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210405 («Радиосвязь, радиовещание и телевидение»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.28. «Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование электротехнического или телекоммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.29. «Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе»), 190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.31. «Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, технологического или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5 Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или инженерно-коммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сооружений связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного или телекоммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.34. «Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного, технологического и электротехнического (и (или) телекоммуникационного) профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5 Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.35. «Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного, технологического и электротехнического (и (или) телекоммуникационного) профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования морских и речных портов в части кадрового обеспечения
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного, электротехнического, технологического или телекоммуникационного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования морских и речных портов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного, электротехнического, технологического или телекоммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований..

# 6.24. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы»

# Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 210107 («Электронное машиностроение»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»), 190605 («Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), 210107 («Электронное машиностроение»), 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»), 190605 («Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем возбуждения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем возбуждения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и измерительных трансформаторов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и измерительных трансформаторов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам коммутационных аппаратов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, телекоммуникационного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи»), 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220205 («Автоматические системы управления»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам коммутационных аппаратов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование телекоммуникационного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием телекоммуникационного или электротехнического о профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств релейной защиты, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование телекоммуникационного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств релейной защиты на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, телекоммуникационного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием телекоммуникационного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях»), 230102 («Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО

140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212(«Электроснабжение по отраслям»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам электрических машин и электроприводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140601 («Электромеханика»), 140602 («Электрические и электронные аппараты»), 140603 («Электрические машины и аппараты»), 140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140606 («Электрический транспорт»), 140607 («Электрооборудование автомобилей и тракторов»), 140608 («Электрооборудование и автоматика судов»), 140609 («Электрооборудование летательных аппаратов»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске пусконаладочным работам электрических машин и электроприводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование электротехнического или телекоммуникационного;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»), 210403 («Защищенные системы связи»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи»), 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220205 («Автоматические системы управления»), 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автономной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование электротехнического, технологического или телекоммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам комплексной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование электротехнического, технологического и (или) телекоммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование электротехнического и (или) инженерно-телекоммуникационного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха \*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматических станочных линий, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование технологического или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150409 («Специальные машины и устройства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматических станочных линий на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование технологического или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование технологического или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150409 («Специальные машины и устройства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее чем 3 работника, должны иметь образование технологического и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.17. «Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование технологического или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150409 («Специальные машины и устройства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование технологического и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам холодильных установок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, технологического и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140504 («Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»),150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам компрессорных установок, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, электротехнического и (или) технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок»), 140504 («Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»),150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам компрессорных установок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, технологического и (или) электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного, технологического или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых котлов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция».

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых котлов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам водогрейных теплофикационных котлов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция».

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-вспомогательного оборудования на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, не менее чем 1 работник должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция».

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105(«Энергетика теплотехнологий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам технологических установок топливного хозяйства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам технологических установок топливного хозяйства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам газовоздушного тракта, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105(«Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам газовоздушного тракта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»), 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки древесины, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или технологического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки древесины на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных установок, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»)

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных установок на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений водоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений водоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений канализации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений канализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 24.31. «Пусконаладочные работы сооружений нефтегазового комплекса»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового комплекса на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) технологического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»), 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»), 130603 («Оборудование нефтегазопереработки»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и (или) инженерно-коммуникационного и (или) технологического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4 Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.25. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромодов»

# Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или транспртного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований автомобильных дорог, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.
   2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 3 работника с высшим образованием или не менее чем 5 работников со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля, в том числе:

б) не менее чем 1 работник с высшим или средним образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образование строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:
   1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.26. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»

# Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для железнодорожных путей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для железнодорожных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения железнодорожного пути, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и (или) транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения железнодорожного пути на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и (или) транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 280301 («Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного или телекоммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»), 220203 («Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или телекоммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или телекоммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или телекоммуникационного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных дорог, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)»), 140612 («Электротехнические устройства»), 190401 («Электроснабжение железных дорог»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного и (или) транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству железнодорожных переездов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству железнодорожных переездов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.27. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ»

# Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления в на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 27.7. «Устройство пути метрополитена»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству пути метрополитена на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.28. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

# Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»);

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»);

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного или электротехнического профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»);

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или электротехнического профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3 Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 (Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»);

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.29. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ»

# Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций пешеходных мостов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций пешеходных мостов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных мостов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных мостов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»); 27207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного, инженерно-коммуникационного или транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

* 1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного, инженерно-коммуникационного и (или) транспортного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.30. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ»

# Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 1 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 1 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам к работам по бурению и обустройству скважин под водой, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»); 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»); 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам к работам по бурению и обустройству скважин под водой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.7. «Возведение дамб»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в подводных условиях, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в подводных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного, электротехнического профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

140601 («Электромеханика»). 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе контролю за качеством гидротехнических работ под водой, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза первого класса, стаж работы водолазом не менее трех лет.

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе контролю за качеством гидротехнических работ под водой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза первого класса, стаж работы водолазом не менее трех лет.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.31. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ»

# Вид работ № 31.1. «Кладка доменных печей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке доменных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1. раздела 5 настоящих требований.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО:

150101 («Металлургия черных металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, в том числе:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электролизеров для алюминиевой промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем 5 работников – среднее профессиональное образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим профессиональным или средним профессиональным образованием, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150102 («Металлургия цветных металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140611 («Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по отраслям»).

1.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электролизеров для алюминиевой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

а) не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников, должны иметь образование строительного профиля;

б) не менее чем 2 работника, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.3. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.2 требований к данному виду работ.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных труб и печей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Не менее чем 3 работника с высшим или не менее чем 5 работников со средним образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование строительного профиля, в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных труб и печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.1 разделе 5 настоящих требований.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь образование в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 руководителя и не менее чем 5 работников, должны иметь образование строительного профиля, при этом:

не менее чем 2 работника должны обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.32. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»

# Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

1.4. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена не более 1 работника с высшим образованием строительного профиля или не менее 2 работников со средним образованием строительного профиля на работников транспортного и (или) горнопроходческого профилей.

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов с высшим образованием строительного профиля, обеспечивающих безопасное выполнение работ которые имеют образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, транспортного и (или) горнопроходческого профилей.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами по обустройству скважин, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407(«Шахтное строительство»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»).

1.4. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.1 требований к данному виду работ.

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами по обустройству скважин на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 2 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование горнопроходческого профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование горнопроходческого профиля.

2.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.3. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)»

1. 1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области теплоснабжения и вентиляции, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области теплоснабжения и вентиляции на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее 2 работников с высшим образованием или со средним образованием строительного или горнопроходческого профиля;

не менее 1 работника с высшим образованием или не менее 3 работников со средним образованием электротехнического или телекоммуникационного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет.

б) не менее 3 специалистов с высшим образованием строительного или горнопроходческого профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований;

в) не менее чем 2 специалиста с высшим образованием электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного или горнопроходческого профиля на работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля;

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование электротехнического и (или) телекоммуникационного профиля;

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 5 специалистов с высшим образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 специалиста должны иметь профессиональное образование строительного профиля;

не менее чем 3 специалиста должны иметь профессиональное образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.2. Допускается замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля;

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 5 специалистов с высшим образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 специалиста должны иметь профессиональное образование строительного профиля;

не менее чем 3 специалиста должны иметь профессиональное образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.2. Допускается замена не более 1 работника с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование электротехнического или телекоммуникационного профиля.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

130401 («Физические процессы горного или нефтегазового производства»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Работники, указанные в требованиях к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, эстакад и путепроводов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 4 специалистов с высшим образованием строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований;

не менее чем 1 специалиста с высшим образованием горнопроходческого профиля.

1.4. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование горнопроходческого профиля.

1.5. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3.Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

270104 («Гидротехническое строительство»).

1.3.1. Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза, стаж работы водолазом не менее трех лет.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.1 раздела 4 настоящих требований.

1.2. Наличие в штате по основному месту работы не менее чем 1 руководителя имеющего высшее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет.

1.3. Не менее 3 работников с высшим профессиональным или не менее 5 работников со средним профессиональным образованием должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

не менее чем 2 работника с высшим образованием или не менее чем 3 работника со средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля

не менее чем 1 работник с высшим образованием или не менее чем 2 работника со средним образованием должен иметь профессиональное образование, соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО:

150101 («Металлургия черных металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»).прописать оксо пгс

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.6 раздела 4 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 раздела 4 настоящих требований.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.2. раздела 5 настоящих требований, при этом, иметь в штате по основному месту работы:

а) не менее чем 2 руководителя имеющих высшее образование строительного профиля в соответствии с разделом 3 настоящих требований, стаж работы по специальности в области строительства не менее 7 лет;

б) не менее 4 специалистов обеспечивающих безопасное выполнение работ имеющих высшее профильное образование строительного профиля;

в) не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ, должен иметь образование, соответствующее любому из кодов по ОКСО, указанных в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.2. Допускается замена не более 2 работников с образованием строительного профиля на работников, имеющих образование соответствующее кодам ОКСО указанным в пункте 1.3 требований к данному виду работ.

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, содержащихся указанных в пункте 5.3 раздела 5 настоящих требований.

2.4. Требованиями к имущественному обеспечению являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

2.5. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

# 6.33. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)»

# Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство»

# Вид работ № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов топливной промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работников электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов топливной промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.2. «Предприятия и объекты угольной промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов топливной промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.3 разделе 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов черной металлургии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся с разделом 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.4. «Предприятия и объекты цветной металлургии»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов цветной металлургии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся с разделом 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов машиностроения и металлообработки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.8. «Предприятия и объекты легкой промышленности\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов легкой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов пищевой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов сельского и лесного хозяйства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства тепловых электростанций, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства тепловых электростанций на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# 

# Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов электроснабжения свыше 110 кВ, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов электроснабжения свыше 110 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов нефтегазового комплекса на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Подгруппа видов работ № 33.2. «Транспортное строительство»

# Вид работ № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства железных дорог и инфраструктуры железнодорожного транспорта, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.4. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства железных дорог и инфраструктуры железнодорожного транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Телекоммуникационный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.3 разделе 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства тоннелей автомобильных и железнодорожных, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.4. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства тоннелей автомобильных и железнодорожных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.5 «Метрополитены»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства метрополитенов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 5.2.3 разделе 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение требований пункта 5.3 раздела 5 настоящих требований.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящих требований.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 настоящих требований.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства мостов (больших и средних), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.4. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства мостов (больших и средних) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.2.7. «Предприятия и объекты общественного транспорта\*»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства предприятий и объектов общественного транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

1.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

1.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Транспортный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

1.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации жилищно-гражданского строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.4. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации жилищно-гражданского строительства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов электроснабжения до 110 кВ включительно, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов электроснабжения до 110 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телекоммуникационный | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов теплоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов теплоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# 

# Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов газоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.4. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов газоснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов водоснабжения и канализации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов водоснабжения и канализации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства зданий и сооружений объектов связи, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства зданий и сооружений объектов связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Телекоммуникационный | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# 

# Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов морского транспорта, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов морского транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов речного транспорта, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов речного транспорта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов гидроэнергетики, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства объектов гидроэнергетики на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

# Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства гидромелиоративных объектов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового обеспечения:

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пункте 4.2.2 разделе 4 настоящих требований.

1.1.1. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований.

1.1.2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4 раздела 4 требований к данной группе видов работ.

1.3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства гидромелиоративных объектов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в части кадрового состава:

2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в части 5.2.3 раздела 5 настоящих требований.

2.1.1. Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости работ на объекте капитального строительства по одному договору.

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ должны иметь профиль образования в соответствии с разделом 3 настоящих требований, при этом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стоимость работ по одному договору** | | | | | |
| **не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей** | **не более**  **60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей** | **не более**  **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей** | **не более**  **3 000 000 000 (три миллиарда) рублей** | **не более**  **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей** | **10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей и более** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием** | | | | | | |
| Руководители | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Специалисты | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
| ВСЕГО РАБОТНИКОВ (руководителей и специалистов) | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 |
| **Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим образованием**  **(от общего количества специалистов)** | | | | | | |
| Строительный | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Электротехнический | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Технологический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Механизации | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженерно-коммуникационный | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием строительного профиля на работника электротехнического, технологического, инженерно-коммуникационного профиля, но не более 50 процентов от общей численности работников строительного профиля.

2.4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.3 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.4 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пункте 5.5 раздела 5 требований к данной группе видов работ.

2.7. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ.

1. За исключением видов работ на объектах использования атомной энергии (виды работ № 23.7, 24.32, 33.1.12, групп видов работ 21 и 34) [↑](#footnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора специальностей по образованию» [↑](#footnote-ref-2)